|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁德市蕉城区人民检察院  侦查技术大楼一、二层及检察服务中心室内翻新项目报价书 | | | | | | |
| （各项服务报价价格构成表及分析说明） | | | | | | |
| 供应商名称： | | | | | | |
| 项目编号： | | | | | | |
| 货币单位：元人民币 | | | | | | |
| 序号 | 费用名称 | 计量单位 | 工程量 | 价格构成：金额(元) | | 有关说明 |
| 综合  单价 | 合价 |
| 一、主楼一层大厅水泥漆翻新项目 | | | | | | |
| 1 | 一楼灯具拆除及恢复安装人工 | 天 | 4.000 |  |  | (1)大厅内水泥漆翻新项目施工前拆除所有灯具， (2)做好所有连接线的接口绝缘保护， (3)做好正常上班时间的临时照明， (4)水泥漆施工完毕恢复所有灯具确保正常。 |
| 2 | 楼地面保护地膜铺设 | m2 | 373.800 |  |  | (1)施工前做好楼内物件及地面装饰面的整洁， (2)施工前铺设地面装饰保护膜， (3)项目完成后清除地面保护膜， (4)项目完工做好地面保洁确保干净整洁。 |
| 3 | 一楼瓷砖墙面保护 | m2 | 405.000 |  |  | (1)施工前做好楼内物件及立面装饰面的整洁， (2)施工前布设立面装饰保护膜， (3)项目完成后清除装饰面保护膜， (4)项目完工做好装饰面保洁确保干净整洁。 |
| 4 | 一楼天棚乳胶漆 | m2 | 267.211 |  |  | (1)对天棚水泥漆旧的装饰面清扫、打磨， (2)对天棚上殴陷变形的点用木板、精钢龙骨、及硅酸钙板修补， (3)进行防裂缝处理、刮腻子、打磨基础面， (4)采用净味环保底漆进行第一道喷涂， (5)采用净味环保面漆进行第二道喷涂，  (6)乳胶漆应符合相关环保国家标准。 |
| 5 | 一楼墙面乳胶漆 | m2 | 62.924 |  |  | (1)对墙体水泥漆旧的装饰面清扫、打磨， (2)对墙体上殴陷变形的点用腻子修补， (3)进行防裂缝处理、刮腻子、打磨基础面， (4)采用净味环保底漆进行第一道喷涂， (5)采用净味环保面漆进行第二道喷涂，  (6)乳胶漆应符合相关环保国家标准。 |
| 二、主楼二层大厅水泥漆翻新项目 | | | | | | |
| 6 | 大厅高度8.1m天棚施工脚手架 | 项 | 1.000 |  |  | (1)大厅8.1m高度的天棚顶施工安装脚手架， (2)脚手架安装中确保牢靠安全， (3)确保上班甲方工作人员通行顺畅、安全。 |
| 7 | 二层水泥漆翻新灯具拆除及恢复安装人工 | 天 | 3.000 |  |  | (1)大厅内水泥漆翻新项目施工前拆除所有灯具， (2)做好所有连接线的接口绝缘保护， (3)做好正常上班时间的临时照明， (4)水泥漆施工完毕恢复所有灯具确保正常。 |
| 8 | 二楼地面保护地膜铺设 | m2 | 363.044 |  |  | (1)施工前做好楼内物件及地面装饰面的整洁， (2)施工前铺设地面装饰保护膜， (3)项目完成后清除地面保护膜， (4)项目完工做好地面保洁确保干净整洁。 |
| 9 | 二楼瓷砖墙面保护 | m2 | 400.000 |  |  | (1)施工前做好楼内物件及立面装饰面的整洁， (2)施工前布设立面装饰保护膜， (3)项目完成后清除装饰面保护膜， (4)项目完工做好装饰面保洁确保干净整洁。 |
| 10 | 二楼天棚乳胶漆 | m2 | 593.954 |  |  | 1. 对天棚水泥漆旧的装饰面清扫、打磨， (2)对天棚上殴陷变形的点用木板、精钢龙骨、及硅酸钙板修补， (3)进行防裂缝处理、刮腻子、打磨基础面， (4)采用净味环保底漆进行第一道喷涂， (5)采用净味环保面漆进行第二道喷涂，   (6)乳胶漆应符合相关环保国家标准。 |
| 11 | 二楼墙面乳胶漆 | m2 | 184.111 |  |  | (1)对墙体水泥漆旧的装饰面清扫、打磨， (2)对墙体上殴陷变形的点用腻子修补， (3)进行防裂缝处理、刮腻子、打磨基础面， (4)采用净味环保底漆进行第一道喷涂， (5)采用净味环保面漆进行第二道喷涂，  (6)乳胶漆应符合相关环保国家标准。 |
| 三、大厅二楼栏杆前沿装饰面铝塑板油漆 | | | | | | |
| 12 | 铝塑板金属面油漆 | m2 | 28.481 |  |  | (1)对要施工铝塑板外围用报纸和保护进行包扎保护、完工后拆除清理保洁， (2)对原有铝塑板装饰面进行清扫、打磨， (3)采用净味环保底漆进行第一道喷涂， (4)采用净味环保面漆进行第二道喷涂，  (5)乳胶漆应符合相关环保国家标准。 |
| 四、服务中心外墙水泥漆翻新项目 | | | | | | |
| 13 | 服务中心外墙施工脚手架（工期2天） | 项 | 1.000 |  |  | (1)服务中心外墙施工安装脚手架， (2)脚手架安装中确保牢靠安全， (3)确保上班甲方工作人员通行顺畅、安全。 |
| 14 | 服务中心外墙乳胶漆 | m2 | 66.184 |  |  | (1)对墙体水泥漆旧的装饰面清扫、打磨， (2)对墙体上殴陷变形的点用腻子修补， (3)进行防裂缝处理、刮腻子、打磨基础面， (4)采用净味环保底漆进行第一道喷涂， (5)采用净味环保面漆进行第二道喷涂，  (6)乳胶漆应符合相关环保国家标准。 |
| 15 | 服务中心天棚乳胶漆 | m2 | 32.000 |  |  | (1)对天棚水泥漆旧的装饰面清扫、打磨， (2)对天棚上殴陷变形的点用木板、精钢龙骨、及硅酸钙板修补， (3)进行防裂缝处理、刮腻子、打磨基础面， (4)采用净味环保底漆进行第一道喷涂， (5)采用净味环保面漆进行第二道喷涂，  (6)乳胶漆应符合相关环保国家标准。 |
| 16 | 服务大厅内墙乳胶漆 | m2 | 116.303 |  |  | (1)对墙体水泥漆旧的装饰面清扫、打磨， (2)对墙体上殴陷变形的点用腻子修补， (3)进行防裂缝处理、刮腻子、打磨基础面， (4)采用净味环保底漆进行第一道喷涂， (5)采用净味环保面漆进行第二道喷涂，  (6)乳胶漆应符合相关环保国家标准。 |
| 17 | 服务大厅检察长接待室内墙乳胶漆 | m2 | 35.240 |  |  | (1)对墙体水泥漆旧的装饰面清扫、打磨， (2)对墙体上殴陷变形的点用腻子修补， (3)进行防裂缝处理、刮腻子、打磨基础面， (4)采用净味环保底漆进行第一道喷涂， (5)采用净味环保面漆进行第二道喷涂，  (6)乳胶漆应符合相关环保国家标准。 |
| 五、检察长接待室窗户木板封堵 | | | | | | |
| 18 | 检察长接待室木墙面板 | m2 | 3.400 |  |  | (1)采用4cm\*6cm的木骨架打底框架、双面木龙骨， (2)采用硬木板封堵。 |
| 六、检察服务中心门口形象墙铝塑板油漆翻新 | | | | | | |
| 19 | 服务中心形象板金属面油漆 | m2 | 10.260 |  |  | (1)对要施工铝塑板外围用报纸和保护进行包扎保护、完工后拆除清理保洁， (2)对原有铝塑板装饰面进行清扫、打磨， (3)采用净味环保底漆进行第一道喷涂， (4)采用净味环保面漆进行第二道喷涂，  (5)乳胶漆应符合相关环保国家标准。 |
| 七、检察服务中心门口logo字体加工安装 | | | | | | |
| 20 | 服务中心门口“检察服务中心”金属字 | 个 | 6.000 |  |  | (1)服务中心大门口铝塑板形象墙上镶嵌“检察服务中心”六个金属字， (2)采用金属加工方正正体70cm\*70cm立体大字， (3)采用大红色烤漆。 |
| 八、一楼电梯等候区大理石门套安装 | | | | | | |
| 21 | 一楼电梯等候区门套安装 | 项 | 1.000 |  |  | (1)一楼电梯等候区旧的门套拆除， (2)规格1600mm\*2500mm， (3)灰色奥特曼大理石门套。 |
|  | 合计： |  |  |  |  |  |

以上报价为本公司投标宁德市蕉城区人民检察院技术侦查大楼一、二层及检察服务中心水泥漆翻新项目的全部报价，总报价金额： 元（含税）。

供应商名称（盖章）

年 月 日